**安徽兴叶工程建设有限公司在建项目**

**安全文明施工标牌采购、安装项目**

**招标文件**

本次招标项目为： 安徽兴叶工程建设有限公司在建项目安全文明施工标牌采购、安装项目。

**一、投标人的合格条件**

1、具有独立法人资格，证件(企业法人营业执照、银行基本账户开户许可证等）齐全，具有独立订立合同的能力，提供合规合法的增值税专用发票。

2、 具有独立承担民事责任和履行合同的能力。

3、 具有良好的资信，近年在经营中无不良业绩和重大违法记录。

4、投标人可以是产品的生产厂商或代理商，单独以法人身份参与投标；生产商必须取得产品生产合格证。

5、投标单位必须为中煤矿山建设集团有限责任公司招采系统供应商库的单位。

6、法律、行政法规规定的其它资格条件。

**二、** **投标方须知**

1、本次招标最高限价:273320.00元，采用比价报价方式(最低价中标)。

2、投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标单位及其单位法定代表人（或代理人）的印签。

3、投标文件必须在封袋骑缝处用封条密封，并加盖密封章。

4、投标书一旦送交招标人，投标人不得以任何理由改补充文件等，除非招标人另有要求。投标书有效时间为开标之日起30天。

5、投标报价以纸质报价文件为准。投标单位须将工程量清单报价一份，于开标截止日前递交安徽兴叶工程建设有限公司4楼办公室汪宏昆处。

6、报价文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，投标报价（单价及总价）必须打印，不得手写。投标文件必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字、盖章。

7、投标报价在合同履约期内调价原则：不予调价。

8、每月10日投标人法人代表或授权代理人带本人身份证和身份证复印件，到投标人合同部办理上月结算。办理完结算手续后一个月内支付结算款的100%。

9、每期结算款支付前，乙方应按照结算金额提供甲方认可的等额、合法、有效的增值税专用发票(税率 %,如因国家政策性调整致使税率变化的， 按国家政策调整执行),并在提供相应的增值税专用发票后转账支付结算款。每 期结算付款之前，如乙方未提交相应清单、发票，则甲方有权中止付款并不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。同时因乙方提供的发票不规范、不合法、增值税税率与合同约定不一致等引起税务问题的，乙方应承担由此对甲方造成的一切损失，包括但不限于因票据问题导致甲方无法抵扣的税款、以及由此产生的须甲方支付的滞纳金、行政罚款及相关损失等。所有结算款均不计利息。

**三、 有关要求**

（一）质量标准：1、投标人供应的标志标牌必须符合国家有关规定的质量标准，对不符合标准的标志标牌、安全设施，招标人有权拒收，由产品本身质量产生的一切损失由投标人自行自负。

2、反光标志的逆反射系数等指标须符合国标，对检测不合格的不予结算支付。

3、投标人供应的标牌质保至少1年，对未招标人人为原因造成的损坏，投标人须无条件负责更换、维修费用自理。

（二）进度要求

投标人负责按招标人需求计划供应，招标人以电话及短信方式通知投标人每天的供应数量和规格，以招标人的短信需求计划及投标人供应到招标人工地的到场时间为依据，判断投标人材料供应的及时性，若投标人不能及时供应视为投标人违约，由此造成的机械人员闲置的损失由投标人负责，招标人有权从质量保证金或材料款中直接扣除，同时根据实际情况，招标人有权不予结算或终止合同。

（三）安全管理要求

1、具体安全管理办法以招标人下发的实施细则为准。投标人负责加工、运输、装卸过程的全部安全工作，并承担由此造成的一切后果和费用。

（四）其他相关要求

1、所有投标资料均不予退还。

2、招标人保留本次招标的最终解释权。

3、如投标人对招标文件有疑问时，可电话联系招标人，招标人将作出答疑。

**标志标牌制作安装合同**

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，就 标志标牌制作安装 工程标志标牌制作和安装事宜，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方共同协商，达成如下条款，双方共同遵守：

**一、项目概况**

1、项目名称： 。

2、材料与报价表：详见本合同附件清单单价（本单价为固定综合单价，包含制作安装标志标牌的所需的人工、材料、机械、措施、安全、保险、文明施工、夜间施工、管理、利润、现场经费、安装、安全维护费、缺陷修复、材料运输、二次搬运、税费（包括但不限于增值税附加、企业及个人所得税、环保税、水利基金等）、保修、交验等全部费用。以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险）。

3、数量：数量为暂定数量，最终结算数量以甲方实际验收合格的数量为准。暂定合同金额为： 元，其中不含税金额为： 元，税金为： 元（增值税税率为 %）。

4、交货地点、方式、安装地点、费用承担：交货地点为甲方指定地点，乙方供应的标志标牌必须在甲方规定的时间内送达，费用由乙方承担，具体安装地点依据甲方现场管理人员的指示。

**二、标志标牌规格质量**

乙方供应的标志标牌必须符合国家有关规定的质量标准，对不符合标准的标志标牌、安全设施，甲方有权拒收，由产品本身质量产生的一切损失由乙方自行自负。

**三、标志标牌验收方法**

标志标牌制作完成送至甲方指定地点后，甲方质检人员对于标志标牌质量、内容和数量进行验收。安装后，甲方质检人员对安装位置进行验收。

**四、结算付款方式：**

1、乙方必须在规定时间内向甲方提供标志标牌，经甲方验收合格后，法人代表或授权代理人带本人身份证和身份证复印件，凭借甲方出具的收货验货单，到甲方经管部办理正式结算手续，办理完结算手续后一个月内支付当期结算款的100%（所有资金支付均以业主支付比例及实际支付情况为前提）。最终结算须经安徽开源路桥有限责任公司经营管理部、审计部审核确认后方为有效。

2、每期结算款支付前，乙方应按照结算金额提供甲方财务资产部认可的等额、合法、有效的增值税普通发票（税率 %，如因国家政策性调整致使税率变化的，按国家政策调整执行），并在提供相应的购销清单、增值税专用发票后转账支付结算款。每期结算付款之前，如乙方未提交相应清单、发票，则甲方有权中止付款并不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。同时因乙方提供的发票不规范、不合法、增值税税率与合同约定不一致等引起税务问题的，乙方应承担由此对甲方造成的一切损失，包括但不限于因票据问题导致甲方无法抵扣的税款、以及由此产生的须甲方支付的滞纳金、行政罚款及相关损失等。

3、所有货款及质量保证金均不计利息。

**五、甲乙双方权利义务**

1、甲方的权利与义务

1）负责为乙方提供宣传牌内容、制作材料规格、安装方式与要求的有关资料。

2）保证提供给乙方制作的宣传牌内容、文字、图片的健康性。负责协调宣传标牌安装位置的有关事宜。

3）规定各项制作、安装的完成时间，特殊情况下如：恶劣气候影响、停电等原因，甲乙双方再行协商。

4）乙方由于自身原因未按甲方规定的时间、要求完成制作和安装的，甲方有权终止此协定，且乙方赔偿甲方相关损失。

2、乙方的权利与义务

1）按照甲方提出的各项要求进行标志标牌的制作和安装，并应保证安装质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家或行业标准。乙方有责任对不合格产品进行调换、重做、退货、调换，重做时间不得超过甲方的规定时限，否则应赔偿甲方由此造成的经济损失。

2) 自行提供安装所需的设备，并在甲方指定的场所进行作业，在规定的时间内保质保量完成任务。乙方在安装过程中不得损坏甲方已有工程设施及内容，同时应注意安全文明施工，如造成环境污染，则由乙方承担全部责任。

3）进场安装时，路途和作业过程的安全责任全部由乙方自行承担。

4）负责产品安装使用期的保修，产品使用质量保证时间为一年，使用过程中如发生非人为故意破坏的毁损、断裂、掉色等均由乙方无条件限期内承担免费修复责任。

5）施工人员的食宿及福利待遇全部由乙方负责，费用均包含在综合单价中。

6）施工用水、用电由乙方自行协调解决，所需费用均包含在综合单价中。

7）在标志标牌的运输、安装过程中乙方承担货物灭失风险。

8）乙方应当确保交货的标志标牌与任何第三方不存在权利争议，如任何第三方对乙方安装的标志标牌主张权利，甲方有权中止支付相应批次的费用且不构成违约，直至乙方确权完成后，再按本合同的约定恢复结算。

**六、违约责任**

1、任何一方违约，均由违约方赔偿另一方由此造成的一切经济损失。乙方违约时，甲方有权直接按其违约时未履行或未结算(以金额高者为准)材料款金额的 5 %扣除乙方材料款抵用违偿金，违约金不足以弥补甲方损失时，乙方就高于甲方已扣除的违约金部分的损失，继续承担赔偿责任。

2、因乙方的产品质量未达到合同第二条要求的标准给甲方造成损失的，乙方应承担由此给甲方造成的损失，并按本条第1款的规定承担责任。

**七、不可抗力条款**

1、本条所称“不可抗力”系指不能预见、不能避免或不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等以及社会事件如网络故障，战争、动乱、政府行为、国家政策的突然变动和罢工等。

2、任何一方遇有不可抗力导致本合同全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，则应自不可抗力事件发生之日起\_3日\_内，将不可抗力事件情况以书面形式通知另一方，并于事件发生之日起\_3日\_内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。发生不可抗力的一方在不可抗力影响的范围内免除其相应责任。若任何一方未能依据本条款约定及时将不可抗力的情况通知对方或者未能及时提交相关证明的，应当依照本合同约定承担相应的违约责任。

3、遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后立即恢复本合同的履行，除非履行已不可能或者已无继续履行必要。如果一方由于不可抗力事件无法履行其在本合同项下义务，则另一方应有权终止部分或整体合同，终止合同应向对方发出解除合同的通知。本合同自享有解除权一方解除合同通知送达另一方时解除。

4、一方延迟履行后，不可抗力才出现的，则应当向守约方承担违约责任，承担守约方由此产生的一起损失。

**八、争议处理**

本协议未尽事宜由双方协商解决，当发生争议且协商不成时，向甲方公司住所地人民法院提起诉讼。

乙方接收各类文件的地址为： ，甲方邮寄的任何文件到达该地址时，无论是否签收均视为已送达。

**九、合同终止**

本协议壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。双方签字盖章后生效，制作安装结束并结清货款后自行失效。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

地址： 地址：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

附件一：

**投标函**

致：安徽兴叶工程建设有限公司

我单位参与的安徽兴叶工程建设有限公司在建项目安全文明施工标牌采购、安装项目投标活动，承诺投标文件以报价有效。

投标人： ( 盖 章 )

法定代表人或被授权的代理人： ( 签 字 )

日 期： 年 月 日

附件二：

**法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

年 龄： 职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

 投标人： （盖公章）

 日期： 年 月 日

附件：三

**授权书**

致： 安徽兴叶工程建设有限公司

本授权书宣告： （法定代表人，身份证号码）合法地代表我单位，授权 （被授权人，身份证号码）为我单位代理人，该代理人有权在 的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

 投标人：

 授权人：

 被授权的代理人：

 日 期： 年 月 日

**投标报价工程量清单**

报价单位：

| **序号** | **名称** | **规格要求** | **单位** | **数量** | **不含税综合单价（元）** | **不含税金额合计（元）** | **工作内容** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场门楼 | 13m\*1.2m\*1m | 套 | 3.00  |  |  | 三根钢筋笼立柱、采用5\*5角铁厚度4.8、钢筋笼1m\*1m\*总高7m，横梁采用5\*5角铁厚度4.8、规格1.2m\*1m\*13m（长），一个立柱4方C15混凝土埋地1m，外包0.37彩钢瓦横梁及立柱安装喷绘布安装。 |  |
| 2 | 施工现场大门 | 8m\*2.5m，双开 | 套 | 3.00  |  |  | 8m\*2.5m，双开，底部滚轮，大门材质钢质骨架，中间钢板厚8mm，钢板贴户外高清写真集团LOGO字样 |  |
| 3 | 项目部大门钛金字 | 宽6米磁砖墙标书：1m\*1.1m字，共39个字 | 套 | 1.00  |  |  | 钛金字 |  |
| 5 | 警示镜 | 穿衣镜：0.6m\*1.8m,画面：0.6m\*1.8m | 套 | 2.00  |  |  | 左边一半为2.0方钢+1号喷绘布，右边一半为镜子 |  |
| 6 | 宣传栏 | 大的内框：1.2m\*1.6m小的内框1.2m\*0.8m | 米 | 20.00  |  |  | 3cm宽不锈钢外框，图牌为2.0cm镀锌方钢+2号喷绘布、金属包边 |  |
| 11 | 室内规章制度企业宣传等 | 0.9m\*1.2m,1.6m\*1m等 | 平方 | 160.00  |  |  | 5mmKT板+5mm金属包边 |  |
| 12 | 条幅 | 10m\*1.2m | 米 | 60.00  |  |  | 3号喷绘布，折边打眼 |  |
| 13 | 安全宣传牌（用于安全通道加工区等地 | 4m\*1.2m、6m\*1.2m、4m\*6m等 | 平方 | 350.00  |  |  | 2号喷绘布 |  |
| 14 | 安全警示牌 | 0.8m\*1.2m | 平方 | 300.00  |  |  | 铁皮+2号喷绘布 | 安全标牌 |
| 安全警示牌 | 0.8m\*1.2m | 平方 | 50.00  |  |  | 铁皮+反光膜 |
| 镀锌方管 | 2.0mm镀锌方管 | m | 300.00  |  |  | 安装、焊接至标牌中等一切费用 |
| 方管 | 3\*3方管 | m | 300.00  |  |  | 安装、焊接至标牌中等一切费用 |
| 方管 | 4\*4方管 | m | 350.00  |  |  | 安装、焊接至标牌等一切费用 |
| 15 | 企业宣传字 | / | 套 | 4.00  |  |  | 宣传字：厚度1mm钛金字旗子：192cm\*128cm,缎布，丝网印 |  |
| 17 | 刀旗 | 0.6m\*1.3m | 个 | 200.00  |  |  | 缎布，丝印，配竹竿 |  |
| 20 | 安全提示牌 |  | 平方 | 100.00  |  |  | 0.4mm彩钢板+户外车贴、安装 |  |
|  | 平方 | 100.00  |  |  | 户外车贴，安装 |  |
| 21 | 喷绘 | 2号喷绘布 | 平方 | 100.00  |  |  | 含安装 |  |
| 23 | 绿篱（PVC字体） |  | 平方 | 300.00  |  |  | 1cm绿草皮+9mmPVC字体 |  |
| 24 | 亚克力字 |  | 平方 | 80.00  |  |  | 字体、含安装 |  |
| 25 | 超过（含）2米的广告牌 |  | 平方 | 20.00  |  |  | 含腿含安装 |  |
| 26 | 围挡 | 全高1.8米 | 平方 | 1800.00  |  |  | 仿真草皮色+4\*4方管+2道横杆+腿+斜撑+安装 |  |
| 28 | 发光字 | 2米\*2米 | 块 | 30.00  |  |  | 其中标志规格220，字规格200\*200，质保3年，安装 |  |
| **不含税金额合计：** |  |  |  |  |
| **增值税税金（税率 %）：** |  |  |  |  |
| **含税金额合计：** |  |  |  |  |
| 备注：1、质量符合国家及图纸质量要求； 2、工程量清单中所列数量是估算的或设计的预计数量，实际支付应按实际发生并经甲方、实际需方认可的数量计量，按照工程量清单的单价和合价计算支付金额。 3、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除供货商按规定的标准进行供货、运输、服务等方面的责任； 4、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算； 5、付款前乙方提供增值税专用发票（税率 %，如因国家政策性调整致使税率发生变化的，按国家政策调整），甲方不接收运费发票。 |

甲方： (签字、盖章） 乙方： (签字、盖章）